|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью** **“Железобетонные изделия – 1“*****г. Тверь, Серебряковская пристань, 15а, Тел.: 42-24-68 – бухгалтерия***  ***42-26-35 - производств.отдел*** ***42-22-15-склад*** ***САЙТ: WWW.ZHBI-1.RU***  ***e-mail:*** ***info@zhbi-1.ru***e-mail: ***market@zhbi-1.ru*****ЦЕНЫ НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЮЛЬ месяц 2018 года** |
| *Наименование изделий,**Серия, ГОСТ* | *Габаритные размеры**Длина, ширина, высота* | Объем*м3* | *Вес**Кг* | *Цена за шт.с НДС* |
| Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-79 |  |  |  |
| ФБС 24-3-6т | 2380 х 300 х 580 | 0,406 | 970 | **2029** |
| ФБС 24-4-6т | 2380 х 400 х 580 | 0,543 | 1300 | **2678** |
| ФБС 24-5-6т | 2380 х 500 х 580 | 0,679 | 1630 | **3265** |
| ФБС 24-6-6т | 2380 х 600 х 580 | 0,815 | 1960 | **3811** |
| ФБС 12-4-6т | 1180 х 400 х 580 | 0,265 | 640 | **1442** |
| ФБС 12-5-6т | 1180 х 500 х 580 | 0,331 | 790 | **1751** |
| ФБС 12-6-6т | 1180 х 600 х 580 | 0,398 | 960 | **2009** |
| ФБС 9-3-6т | 880 х 300 х 580 | 0,146 | 350 | **917** |
| ФБС 9-4-6т | 880 х 400 х 580 | 0,195 | 470 | **1112** |
| ФБС 9-5-6т | 880 х 500 х 580 | 0,244 | 590 | **1318** |
| ФБС 9-6-6т | 880 х 600 х 580 | 0,293 | 700 | **1597** |
| ФБС 12-4-3т | 1180 х 400 х 280 | 0,127 | 310 | **824** |
| ФБС 12-5-3т | 1180 х 500 х 280 | 0,159 | 380 | **979** |
| ФБС 12-6-3т | 1180 х 600 х 280 | 0,191 | 460 | **1102** |
|  |  |  |  |
| Балки стропильные с.1.462.1-1010/89 в. 1,2 |  |  |  |
| БСП 6.1-8 АШ | 5960 х 200 х 590 | 0,45 | 1125 | **10639** |
| БСП 6.1-5 АШ | 5960 х 200 х 590 | 0,45 | 1125 | **9245** |
| БСП 9.2-5 АШ | 8960 х 220 х 890 | 1,1 | 2750 | **21471** |
| БСП 9.2-7 АШ | 8960 х 220 х 890 | 1,1 | 2750 | **22968** |
|  |  |  |  |
| Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85 |  |  |  |
| ФЛ 6-24-4 | 2380 х 600 х 300 | 0,42 | 930 | **2385** |
| ФЛ 6-12-4 | 1180 х 600 х 300 | 0,18 | 450 | **1342** |
| ФЛ 8-12-3 (прям.) | 1180 х 800 х 300 | 0,274 | 585 | **1702** |
| ФЛ 8-12-4 (прям.) | 1180 х 800 х 300 | 0,274 | 585 | **1740** |
| ФЛ 8-24-3 (прям.) | 2380 х 800 х 300 | 0,56 | 1370 | **3177** |
| ФЛ 8-24-4 (прям.) | 2380 х 800 х 300 | 0,56 | 1370 | **3240** |
| ФЛ 10-8-2 | 800 х 1000 х 300 | 0,17 | 430 | **1460** |
| ФЛ 10-8-3 | 800 х 1000 х 300 | 0,17 | 430 | **1496** |
| ФЛ 10-8-4 | 800 х 1000 х 300 | 0,17 | 430 | **1521** |
| ФЛ 10-12-2 | 1180 х 1000 х 300 | 0,26 | 650 | **2065** |
| ФЛ 10-12-3 | 1180 х 1000 х 300 | 0,26 | 650 | **2093** |
| ФЛ 10-12-4 | 1180 х 1000 х 300 | 0,26 | 650 | **2129** |
| ФЛ 10-24-2 | 2380 х 1000 х 300 | 0,55 | 1380 | **3775** |
| ФЛ 10-24-3 | 2380 х 1000 х 300 | 0,55 | 1380 | **3824** |
| ФЛ 10-24-4 | 2380 х 1000 х 300 | 0,55 | 1380 | **3903** |
| ФЛ 12-8-2 | 800 х 1200 х 300 | 0,2 | 500 | **1760** |
| ФЛ 12-8-3 | 800 х 1200 х 300 | 0,2 | 500 | **1777** |
| ФЛ 12-8-4 | 800 х 1200 х 300 | 0,2 | 500 | **1836** |
| ФЛ 12-12-2 | 1180 х 1200 х 300 | 0,31 | 775 | **2428** |
| ФЛ 12-12-3 | 1180 х 1200 х 300 | 0,31 | 775 | **2506** |
| ФЛ 12-12-4  | 1180 х 1200 х 300 | 0,31 | 775 | **2580** |
| ФЛ 12-24-2 | 2380 х 1200 х 300 | 0,65 | 1630 | **4622** |
| ФЛ 12-24-3 | 2380 х 1200 х 300 | 0,65 | 1630 | **4746** |
| ФЛ 12-24-4 | 2380 х 1200 х 300 | 0,65 | 1630 | **4988** |
| ФЛ 14-8-2 | 800 х 1400 х 300 | 0,23 | 580 | **2213** |
| ФЛ 14-8-3 | 800 х 1400 х 300 | 0,23 | 580 | **2323** |
| ФЛ 14-8-4 | 800 х 1400 х 300 | 0,23 | 580 | **2470** |
| ФЛ 14-12-2 | 1180 х 1400 х 300 | 0,36 | 900 | **3491** |
| ФЛ 14-12-3 | 1180 х 1400 х 300 | 0,36 | 900 | **3604** |
| ФЛ 14-12-4 | 1180 х 1400 х 300 | 0,36 | 900 | **3758** |
| ФЛ 14-24-2 | 2380 х 1400 х 300 | 0,76 | 1900 | **5322** |
| ФЛ 14-24-3 | 2380 х 1400 х 300 | 0,76 | 1900 | **5572** |
| ФЛ 14-24-4 | 2380 х 1400 х 300 | 0,78 | 1900 | **5877** |
| ФЛ 16-8-2 | 800 х 1600 х 300 | 0,26 | 650 | **2620** |
| ФЛ 16-8-3 | 800 х 1600 х 300 | 0,26 | 650 | **2738** |
| ФЛ 16-8-4 | 800 х 1600 х 300 | 0,26 | 650 | **2931** |
| ФЛ 16-12-2 | 1180 х 1600 х 300 | 0,41 | 1025 | **3394** |
| ФЛ 16-12-3 | 1180 х 1600 х 300 | 0,41 | 1025 | **3479** |
| ФЛ 16-12-4 | 1180 х 1600 х 300 | 0,41 | 1025 | **3565** |
| ФЛ 16-24-2 | 2380 х 1600 х 300 | 0,86 | 2150 | **7103** |
| ФЛ 16-24-3 | 2380 х 1600 х 300 | 0,86 | 2150 | **7191** |
| ФЛ 16-24-4 | 2380 х 1600 х 300 | 0,86 | 2150 | **7282** |
| ФЛ 20-8-3 | 800 х 2000 х 500 | 0,64 | 1600 | **5083** |
| ФЛ 20-8-4 | 800 х 2000 х 500 | 0,64 | 1600 | **5508** |
| ФЛ 20-12-2 | 1180 х 2000 х 500 | 0,975 | 1950 | **6834** |
| ФЛ 20-12-3 | 1180 х 2000 х 500 | 0,975 | 1950 | **7005** |
| ФЛ 20-12-4 | 1180 х 2000 х 500 | 0,975 | 1950 | **7146** |
| ФЛ 24-8-2 | 800 х 2400 х 500 | 0,75 | 1880 | **6145** |
| ФЛ 24-8-3 | 800 х 2400 х 500 | 0,75 | 1880 | **6472** |
| ФЛ 24-8-4 | 800 х 2400 х 500 | 0,75 | 1880 | **6763** |
| ФЛ 24-12-2 | 1180 х 2400 х 500 | 1,138 | 2845 | **9683** |
| ФЛ 24-12-3 | 1180 х 2400 х 500 | 1,138 | 2845 | **9987** |
| ФЛ 24-12-4 | 1180 х 2400 х 500 | 1,138 | 2845 | **10158** |
| ФЛ 28-8-3 | 800 х 2800 х 500 | 0,9 | 2250 | **8276** |
| ФЛ 28-8-4 | 800 х 2800 х 500 | 0,9 | 2250 | **8758** |
| ФЛ 28-12-2 | 1180 х 2800 х 500 | 1,369 | 3422 | **11436** |
| ФЛ 28-12-3 | 1180 х 2800 х 500 | 1,369 | 3422 | **12487** |
| ФЛ 28-12-4 | 1180 х 2800 х 500 | 1,369 | 3422 | **12989** |
| ФЛ 32-8-3 | 800 х 3200 х 500 | 1,05 | 2600 | **10290** |
| ФЛ 32-12-3 | 1180 х 3200 х 500 | 1,6 | 4000 | **14904** |
|  |  |
| Перемычки для зданий с кирпичными стенами сер. 1.038.1-1 вып.1 |  |
| 8 ПБ 10-1 | 1030х120х90 | 0,011 | 27 | **342** |
| 8 ПБ 13-1 | 1290 х 120 х 90 | 0,014 | 35 | **442** |
| 8 ПБ 16-1 | 1550 х 120 х 90 | 0,017 | 42 | **568** |
| 8 ПБ 17-2 | 1680 х 120 х 90 | 0,018 | 45 | **592** |
| 8 ПБ 19-3 | 1940 х 120 х 90 | 0,021 | 52 | **657** |
| 9 ПБ 13-37 п | 1290 х 120 х 190 | 0,029 | 74 | **833**  |
| 9 ПБ 16-37 п | 1550 х 120 х 190 | 0,035 | 88 | **949** |
| 9 ПБ 18-8 п | 1810 х 120 х 190 | 0,041 | 103 | **978** |
| 9 ПБ 18-37 п | 1810 х 120 х 190 | 0,041 | 103 | **1155** |
| 9 ПБ 21-8 п | 2070 х 120 х 190 | 0,047 | 118 | **1122** |
| 9 ПБ 22-3 п | 2200 х 120 х 190 | 0,05 | 125 | **1159** |
| 9 ПБ 25-8 п | 2460 х 120 х 190 | 0,056 | 140 | **1321** |
| 9 ПБ 26-4 п | 2590 х 120 х 190 | 0,059 | 147 | **1360** |
| 9 ПБ 27-8 п | 2720 х 120 х 190 | 0,062 | 155 | **1374** |
| 9 ПБ 30-4 п | 2980 х 120 х 190 | 0,068 | 170 |  **1563** |
| 6 ПБ 35-37 | 3500 х 250 х 290 | 0,254 | 635 | **5933** |
| 10 ПБ 18-27 п | 1810 х 250 х 190 | 0,086 | 215 | **2147** |
| 10 ПБ 21-27 п | 2070 х 250 х 190 | 0,098 | 246 | **2357** |
| 10 ПБ 25-27 п | 2460 х 250 х 190 | 0,117 | 292 | **2762** |
| 10 ПБ 25-37 п | 2460 х 250 х 190 | 0,117 | 292 | **2838** |
| 10 ПБ 27-27 п | 2720 х 250 х 190 | 0,129 | 323 | **3040**  |
| 10 ПБ 27-37 п | 2720 х 250 х 190 | 0,129 | 323 | **3365** |
| Ступени ГОСТ 8717.0-85 ГОСТ 8717.1-84 |  |  |  |
| ЛС – 11 | 1050 х 330 х 145 | 0,046 | 117 | **705** |
| ЛС – 12 | 1200 х 330 х 145 | 0,053 | 132 | **821** |
| ЛС -14 | 1350 х 330 х 145 | 0,06 | 150 | **880** |
| ЛС – 11-1 | 1050 х 330 х 145 | 0,046 | 117 | **755** |
| ЛС – 12-1 | 1200 х 330 х 145 | 0,053 | 132 | **883** |
| ЛС –14-1 | 1350 х 330 х 145 | 0,06 | 150 | **974** |
| ЛС – 11-2 | 1050 х 330 х 145 | 0,046 | 117 | **883** |
| ЛС – 12-2 | 1200 х 330 х 145 | 0,053 | 132 | **964** |
| ЛС –14-2 | 1350 х 330 х 145 | 0,06 | 150 | **1068** |
| Элементы ограждения |  |  |  |  |
| ПО-1 | 2500 х 2800 | 0,56 | 1415 | **4605** |
| ФО-1 | 900 х 750 х 550 | 0,253 | 632 | **1421** |
| **Кольца стеновые сер. 3.900.1-14 вып.1 Qвн. Qнар. Выс.** |  |  |  |
| КС 10-9 | 1000 1160 890 | 0,24 | 600 | **2334** |
| КС 15-9 | 1500 1680 890 | 0,4 | 1000 | **3831** |
| КС 20-6 | 2000 2200 590 | 0,39 | 975 | **4274** |
| Плиты перекрытия колец |  |  |  |  |
| ПП 10-2 (без люка) | 1160 х 1160 х 150 | 0,1 | 250 | **2490** |
| 1 ПП 15-2 (без люка) | 1680 х 1680 х 150 | 0,27 | 675 | **3687** |
| 2 ПП 20-2 | d- 2200 х 160 | 0,51 | 1275 | **6083** |
| Плиты днищ |  |  |  |  |
| ПН-10 | 1500 120 | 0,18 | 450 | **2730** |
| ПН-15 | 2000 120 | 0,38 | 950 | **5705** |
| ПН-20 | 2500 120 | 0,59 | 1475 | **7840** |
| Лотки, плиты лотков сер.3.006.1-2.87вып. 2,4 |  |  |  |
| Л 4-8/2 | 2980 х 780 х 530 | 0,36 | 900 | **4157** |
| Л 6-8/2 | 2980 х 1160 х 530 | 0,45 | 1350 | **6217** |
| Л 11-8/2 | 2980 х 1480 х 700 | 0,72 | 1800 | **9994** |
| Л 15-8/2 | 2980 х 1840 х 720 | 0,99 | 2475 | **12808** |
| Л 15-15/2 | 2980 х 1840 х 720 | 0,99 | 2475 | **15567** |
| П 15-8а | 2990 х 1840 х 120 | 0,66 | 1650 | **8083** |
| П 13-11б | 2990 х 1480 х 120 | 0,53 | 1325 | **6807** |
| П 6-15а | 2990 х 780 х 120 | 0,28 | 700 | **3028** |
| П 15-5а | 2990 х 1840 х 120 | 0,66 | 1650 | **7273** |
| П 8-8а | 2990 х 1160 х 100 | 0,35 | 875 | **4673** |
| Прогоны сер. 1.225-2 вып.12 |  |  |  |  |
| ПРГ 28-1,3-4 АШ | 2780 х 120 х 300 | 0,1 | 250 | **2093** |
| ПРГ 32-1,4-4 АШ | 3180 х 120 х 400 | 0,15 | 375 | **3101** |
| ПРГ 36-1,4-4 АШ | 3580 х 120 х 400 | 0,17 | 425 | **3502** |
| ПРГ 60-2,5-4 АШ | 5980 х 200 х 500 | 0,6 | 1500 | **12228** |
| Лестничные марши сер. 1.151.1-6 вып.1 |  |  |  |
| 1 ЛМ 27.11.14-4 (выс.эт.2,8) | 2720 х 1050 х 254 | 0,531 | 1327 | **7304** |
| Лестничные марши сер. 1.251.1-4 вып.1 |  |  |  |
| 2 ЛМФ 39.14.17-5(выс.эт.3,3) |  3913 х 1350 х 295 | 0,565 | 1412 | **8094** |
| ЛМ 33-13,5 **с.25 альб.3 ч.4-10** | 3348х1330 | 0,89 | 2225 | **15262** |
| ЛМ 33-12 **с.25 альб.3 ч.4-10** | 3348х1200 | 0,79 | 1975 | **13498** |
| ЛМ 30-13,5 **с.25 альб.3 ч.4-10** | 3040-1330 | 0,8 | 2000 | **13970** |
| ЛМ 30-12 **с.25 альб.3 ч.4-10** | 3040х1200 | 0,7 | 1750 | **11710** |
| Лестничные площадки с. 1.152.1-8 вып.1 |  |  |  |
| 2 ЛП 22-18-4к | 2200 х 1900 х 320 | 0,547 | 1368 | **7357** |
| 2 ЛП 25-15-4к | 2500 х 1600 х 320 | 0,538 | 1345 | **7144** |
| 2 ЛП 22-15-4к | 2200 х 1600 х 320 | 0,48 | 1200 | **6477** |
| 2 ЛП 22-12-4к | 2200 х 1300 х 320 | 0,414 | 1035 | **5689** |
| 2 ЛП 22-15в-4к | 2200 х 1600 х 320 | 0,489 | 1222 | **6318** |
| ЛП 30-12и с.25 альб.3 ч.4-10 |  3080х1220 | 0,65 | 1500 | **11049** |
| ЛП 25-12 с.25 альб.3 ч.4-10 |  2880х1220 | 0,65 | 1470 | **9925** |
| Сер. 1.152.1-4 вып.1 |  |  |  |  |
| ЛПФ 28.11-5 | 2800 х 1140 х 350 | 0,438 | 1095 | **6639** |
| Плиты плоские сер. 1.243.1-4 |  |  |  |
| ПТ 12,5-8-6 | 800 х 600 х 80 | 0,038 | 98 | **657** |
| ПТ 12,5-11-9 | 1100 х 900 х 80 | 0,079 | 198 | **1372** |
| ПТ 12,5-16-14 | 1600 х 1400 х 80 | 0,179 | 430 | **2906** |
| ПТ 12,5-13-13 | 1300 х 1300 х 80 | 0,135 | 324 | **2367** |
| Фундаменты стаканного типа ГОСТ 24022-80 |  |  |  |
| 1Ф 12-12-1 | 1200 х 1200 х 650 | 0,55 | 1500 | **4964** |
| 2 Ф 12-9-1 | 1200 х 1200 х 900 | 0,83 | 2100 | **8635** |
| 2 Ф 12-9-2 | 1200 х 1200 х 900 | 0,83 | 2100 | **13914** |
| 2 Ф 15-9-2 | 1500 х 1500 х 900 | 1,2 | 3000 | **12914** |
| 3 Ф 15-15-1 | 1500 х 1500 х 900 | 0,77 | 1900 | **6797** |
| 3Ф 18-18-2 | 1800 х 1800 х 900 | 1,354 | 3350 | **11062** |
| Перемычки сер. 1.038.1-1 вып.3 |  |  |  |
| 2 ПГ 48-31 | 4800 х 250 х 440 | 0,391 | 978 | **8130** |
| 1 ПГ 48-8 | 4800 х 290 х 290 | 0,21 | 525 | **3862** |
| 5 ПГ 26-40 | 2590 х 380 х 290 | 0,238 | 595 | **3712** |
| 6 ПГ 60-31 | 5960 х 380 х 440 | 0,826 | 2065 | **13871** |
| 4 ПГ 30-40 | 2980 х 380 х 290 | 0,301 | 752 | **4564** |
| 5 ПГ 35-37 | 3500 х 380 х 290 | 0,32 | 800 | **6062** |
| Плиты дорожные |  |  |  |  |
| 6 ПДС 1.2-20-30-10 | 1985 х 2985 х 140 | 0,814 | 2035 | **6040** |
| ПДС 1.4-12-30-10 | 1185 х 2985 х 140 | 0,49 | 1225 | **3924** |
| П 30.15 -10 | 2980х1480х180 | 0,8 | 2000 | **6924** |
| Козырьки входа сер.1.238-1 вып.2 |  |  |  |
| КВ 18-28т | 1840 х 2790 х 140/80 | 0,53 | 1325 | **7720** |
| Карнизные плиты сер. 1.138-3 вып.1 |  |  |  |
| АК 24-9 | 2400 х 900 х 90/70 | 0,173 | 432 | **2773** |
| АК 12-9 | 1180 х 900 х 90/70 | 0,086 | 215 | **1446** |
| Балконные плиты сер.1.137.1-9 вып.1 |  |  |  |
| ПБК 39-13-6а | 3980 х 1340 х 150/80 | 0,62 | 1550 | **9892** |
| ПБК 36-13-6а | 3590 х 1340 х 150/80 | 0,57 | 1425 | **8115** |
| ПБК 33-13-6а | 3290 х 1340 х 150/80 | 0,53 | 1350 | **7379** |
| ПБК 30-13-6а | 2990 х 1340 х 150/80 | 0,48 | 1200 | **6753** |
| ПБК 27-13-6а | 2690 х 1340 х 150/80 | 0,43 | 1075 | **6178** |
| ПБК 24-13-6а | 2390 х 1340 х 150/80 | 0,43 | 1075 | **5999** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Опорные подушки |  |  |  |  |
| ОП-4-4 АШ | 380 х 380 х 140 | 0,02 | 50 | **468** |
| ОП 5-2 АШ | 510 х 250 х 140 | 0,02 | 45 | **439** |
| ОП 5-4 АШ | 510 х 380 х 140 | 0,03 | 68 | **659** |
| ОП 6-2 АШ | 640 х 250 х 220 | 0,04 | 90 | **881** |
| ОП 6-4 АШ | 640 х 380 х 220 | 0,05 | 134 | **1062** |
| Фундаментные балки сер. 1.415.1 вып.1 длина |  |  |  |
| ФБ 6-1 | 5,95 | 0,62 | 1550 | **9500** |
| ФБ 6-2 | 5,05 | 0,52 | 1300 | **7059** |
| ФБ 6-3 | 4,75 | 0,49 | 1225 | **6535** |
| ФБ 6-4 | 4,45 | 0,46 | 1150 | **5945** |
| ФБ 6-5 | 4,30 | 0,45 | 1100 | **5772** |
| ФБ 6-6 | 5,95 | 0,62 | 1600 | **9960** |
| ФБ 6-7 | 5,05 | 0,52 | 1300 | **7378** |
| ФБ 6-8 | 4,75 | 0,49 | 1200 | **6979** |
| ФБ 6-9 | 4,45 | 0,46 | 1200 | **6319** |
| ФБ 6-10 | 4,30 | 0,45 | 1100 | **6115** |
| ФБ 6-11 | 5,95 | 0,71 | 1800 | **11303** |
| ФБ 6-12 | 5,05 | 0,6 | 1500 | **8130** |
| ФБ 6-13 | 4,75 | 0,57 | 1425 | **7586** |
| ФБ 6-14 | 4,45 | 0,53 | 1325 | **7127** |
| ФБ 6-15 | 4,3 | 0,51 | 1300 | **6613** |
| ФБ 6-16 | 5,95 | 0,71 | 1800 | **9413** |
| ФБ 6-17 | 5,05 | 0,60 | 1500 | **6769** |
| ФБ 6-18 | 5,95 | 0,71 | 1800 | **11403** |
| ФБ 6-19 | 5,05 | 0,6 | 1500 | **10488** |
| ФБ 6-20 | 4,75 | 0,57 | 1425 | **8110** |
| ФБ 6-21 | 4,45 | 0,53 | 1300 |  **7493** |
| ФБ 6-22 | 4,30 | 0,51 | 1300 | **7319** |
| ФБ 6-23 | 5,95 | 0,71 | 1800 | **8399** |
| ФБ 6-24 | 5,05 | 0,60 | 1500 | **7471** |
| ФБ 6-25 | 4,75 | 0,57 | 1400 | **6867** |
| ФБ 6-26 | 4,45 | 0,53 | 1300 | **6570** |
| ФБ 6-27 | 4,3 | 0,51 | 1300 | **6228** |
| ФБ 6-28 | 5,95 | 0,89 | 2225 | **13079** |
| ФБ 6-29 | 5,05 | 0,75 | 1875 | **9982** |
| ФБ 6-30 | 4,75 | 0,71 | 1800 | **9861** |
| ФБ 6-31 | 4,45 | 0,66 | 1650 | **9711** |
| ФБ 6-32 | 4,30 | 0,64 | 1600 | **9412** |
| ФБ 6-33 | 5,95 | 0,89 |  2200 | **12698** |
| ФБ 6-34 | 5,05 | 0,75 | 1900 | **8987** |
| ФБ 6-35 | 5,95 | 0,89 | 2200 | **13526** |
| ФБ 6-36 | 5,05 | 0,75 | 1900 | **10759** |
| ФБ 6-37 | 4,75 | 0,71 | 1800 | **10347** |
| ФБ 6-38 | 4,45 | 0,66 | 1700 | **10192** |
| ФБ 6-39 | 4,30 | 0,64 | 1600 | **10032** |
| ФБ 6-40 | 5,95 | 0,32 | 800 | **5688** |
| ФБ 6-41 | 5,05 | 0,27 | 700 | **5208** |
| ФБ 6-42 | 4,75 | 0,26 | 700 | **5026** |
| ФБ 6-43 | 4,45 | 0,24 | 600 | **4935** |
| ФБ 6-44 | 4,30 | 0,23 |  600 | **4233** |
| ФБ 6-45 | 5,95 | 0,41 | 1000 | **6477** |
| ФБ 6-46 | 5,05 | 0,35 | 875 | **5553** |
| ФБ 6-47 | 4,75 | 0,33 | 800 | **5427** |
| ФБ 6-48 | 4,45 | 0,31 | 800 | **4982** |
| ФБ 6-49 | 4,30 | 0,30 | 800 | **4973** |
| Сваи сер.1.011.1-10 |  |  |  |  |
| С 40-30-3 | 4000 х 300 х 300 | 0,37 | 925 | **3518** |
| С 50-30-3 | 5000 х 300 х 300 | 0,46 | 1150 | **4463** |
| С 50-30-6 | 5000 х 300 х 300 | 0,46 | 1150 | **4673** |
| С 60-30-3 | 6000 х 300 х 300 | 0,55 | 1375 | **5250** |
| С 60-30-6 | 6000 х 300 х 300 | 0,55 | 1375 | **5460** |
| С 60-30-8 | 6000 х 300 х 300 | 0,55 | 1375 | **6143** |
| С 70-30-6 | 7000 х 300 х 300 | 0,63 | 1600 | **6405** |
| С 70-30-8 | 7000 х 300 х 300 | 0,63 | 1600 | **7140** |
| С 70-30-9 | 7000 х 300 х 300 | 0,63 | 1600 | **7718** |
| С 80-30-6 | 8000 х 300 х 300 | 0,73 | 1825 | **7665** |
| С 80-30-8 | 8000 х 300 х 300 | 0,73 | 1825 | **8138** |
| С 80-30-9 | 8000 х 300 х 300 | 0,73 | 1825 | **8820** |
| С 80-30-10 | 8000 х 300 х 300 | 0,73 | 1825 | **9555** |
| С 90-30-6 | 9000 х 300 х 300 | 0,82 | 2050 | **8715** |
| С 90-30-8 | 9000 х 300 х 300 | 0,82 | 2050 | **9398** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Плиты перекрытий доп. К сер. 1.141.1 вып. 64,60 |  |  |  |
| 2 ПК 72-15-8 АIIIв | 7180 х 1480 х 220 | 1,6 | 4000 | **15960** |
| 2 ПК 63-15-8 АIIIв | 6280 х 1480 х 220 | 1,38 | 3450 | **11685** |
| 2 ПК 60–15-8 АШв | 5980 х 1480 х 220 | 1,32 | 3300 | **11120** |
| 2 ПК 57–15-8 АШв | 5680 х 1480 х 220 | 1,25 | 3125 | **10548** |
| 2 ПК 54–15-8 АШв | 5380 х 1480 х 220 | 1,18 | 2950 | **9975** |
| 2 ПК 51–15-8 АШв | 5080 х 1480 х 220 | 1,12 | 2800 | **9345** |
| 2 ПК 48–15-8 АШв | 4780 х 1480 х 220 | 1,01 | 2525 | **8699** |
| 2 ПК 45–15-8  | 4480 х 1480 х 220 | 0,99 | 2470 | **8290** |
| 2 ПК 42–15-8  | 4180 х 1480 х 220 | 0,92 | 2300 | **7581** |
| 2 ПК 39–15-8  | 3880 х 1480 х 220 | 0,84 | 2250 | **7201** |
| 2 ПК 36–15-8  | 3580 х 1480 х 220 | 0,78 | 2100 | **6790** |
| 2 ПК 33–15-8  | 3280 х 1480 х 220 | 0,71 | 1775 | **6400** |
| 2 ПК 30–15-8  | 2980 х 1480 х 220 | 0,65 | 1625 | **5852** |
| 2 ПК 27–15-8  | 2680 х 1480 х 220 | 0,58 | 1450 | **5423** |
| 2 ПК 24–15-8  | 2380 х 1480 х 220 | 0,52 | 1300 | **5125** |
| 2 ПК 72–12-8 АШв | 7180 х 1190 х 220 | 1,21 | 3020 | **12492** |
| 2 ПК 63–12-8 АШв | 6280 х 1190 х 220 | 1,05 | 2625 | **9233** |
| 2 ПК 60–12-8 АШв | 5980 х 1190 х 220 | 1,0 | 2500 | **9133** |
| 2 ПК 57–12-8 АШв | 5680 х 1190 х 220 | 0,95 | 2375 | **8542** |
| 2 ПК 54–12-8 АШв | 5380 х 1190 х 220 | 0,9 | 2250 | **8101** |
| 2 ПК 51–12-8 АШв | 5080 х 1190 х 220 | 0,86 | 2150 | **7693** |
| 2 ПК 48–12-8 АШв | 4780 х 1190 х 220 | 0,81 | 2025 | **7224** |
| 2 ПК 45–12-8  | 4480 х 1190 х 220 | 0,76 | 1900 | **6857** |
| 2 ПК 42–12-8  | 4180 х 1190 х 220 | 0,71 | 1775 | **6358** |
| 2 ПК 39–12-8  | 3880 х 1190 х 220 | 0,658 | 1645 | **6075** |
| 2 ПК 36–12-8  | 3580 х 1190 х 220 | 0,61 | 1525 | **5765** |
| 2 ПК 33–12-8  | 3280 х 1190 х 220 | 0,564 | 1410 | **5394** |
| 2 ПК 30–12-8  | 2980 х 1190 х 220 | 0,51 | 1275 | **4931** |
| 2 ПК 27–12-8  | 2680 х 1190 х 220 | 0,46 | 1150 | **4678** |
| 2 ПК 24–12-8  | 2380 х 1190 х 220 | 0,41 | 1025 | **4096** |
| 2 ПК 72–10-8 АШв | 7180 х 990 х 220 | 1,02 | 2550 | **11311** |
| 2 ПК 63–10-8 АШв | 6280 х 990 х 220 | 0,89 | 2225 | **8540** |
| 2 ПК 60–10-8 АШв | 5980 х 990 х 220 | 0,84 | 2100 | **8134** |
| 2 ПК 57–10-8 АШв | 5680 х 990 х 220 | 0,8 | 2000 | **7810** |
| 2 ПК 54–10-8 АШв | 5380 х 990 х 220 | 0,76 | 1900 | **7407** |
| 2 ПК 51–10-8 АШв | 5080 х 990 х 220 | 0,72 | 1800 | **6897** |
| 2 ПК 48–10-8 АШв | 4780 х 990 х 220 | 0,68 | 1700 | **6364** |
| 2 ПК 45–10-8  | 4480 х 990 х 220 | 0,64 | 1600 | **6077** |
| 2 ПК 42–10-8  | 4180 х 990 х 220 | 0,58 | 1450 | **5607** |
| 2 ПК 39–10-8  | 3880 х 990 х 220 | 0,56 | 1400 | **5430** |
| 2 ПК 36–10-8  | 3580 х 990 х 220 | 0,52 | 1300 | **5185** |
| 2 ПК 33-10-8  | 3280 х 990 х 220 | 0,47 | 1175 | **4897** |
| 2 ПК 30–10-8  | 2980 х 990 х 220 | 0,44 | 1100 | **4475** |
| 2 ПК 27–10-8  | 2680 х 990 х 220 | 0,38 | 950 | **4104** |
| 2 ПК 24–10-8  | 2380 х 990 х 220 | 0,34 | 850 | **3612** |
| 2 ПК 63–8-8 АШв | 6280 х 790 х 220 | 0,705 | 1760 | **7798** |
| 2 ПК 60–8-8 АШв | 5980 х 790 х 220 | 0,66 | 1650 | **7396** |
| 2 ПК 57–8-8 АШв | 5680 х 790 х 220 | 0,64 | 1600 | **7091** |
| 2 ПК 54–8-8 АШв | 5380 х 790 х 220 | 0,6 | 1500 | **6627** |
| 2 ПК 51–8-8 АШв | 5080 х 790 х 220 | 0,56 | 1400 | **6437** |
| 2 ПК 48–8-8 АШв | 4780 х 790 х 220 | 0,53 | 1325 | **5975** |
| 2 ПК 45–8-8  | 4480 х 790 х 220 | 0,5 | 1250 | **5656** |
| 2 ПК 42–8-8  | 4180 х 790 х 220 | 0,47 | 1175 | **5205** |
| 2 ПК 39–8-8  | 3880 х 790 х 220 | 0,46 | 1150 | **5100** |
| 2 ПК 36–8-8  | 3580 х 790 х 220 | 0,44 | 1100 | **4762** |
| 2 ПК 33-8-8  | 3280 х 790 х 220 | 0,41 | 1005 | **4552** |
| 2 ПК 30–8-8  | 2980 х 790 х 220 | 0,38 | 950 | **4404** |
| 2 ПК 27–8-8  | 2680 х 790 х 220 | 0,3 | 750 | **3849** |
| 2 ПК 24–8-8  | 2380 х 790 х 220 | 0,27 | 675 | **3463** |

#### РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ГОСТ 28013-98** | **Цена за 1 м3 с НДС** | **Цена за 1 м3 с НДС (миксер)** |
|  |  |  |
| М-25 | **2467** |  |
| М-50 | **2760** |  |
| М-75 | **2943** |  |
| М-100 | **3261** | **3426** |
| М-150 | **3457** | **3646** |
| М-200 | **3713** | **3918** |

#### СМЕСИ БЕТОННЫЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка бетона | Марка бетона | **Цена за 1 м3 с НДС** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка бетона по удобоукладываемости | **П2** **(о.к. 5-9)** | **П-3** **(о.к.10-15)** | **П3****F75-F200;** **W6-W8** | **П-4****(о.к. 16-20)** |
| М-100 | В-7.5 | **2991** | **3029** |  | **4155** |
| М-150 | В-12.5 | **3143** | **3238** |  | **4275** |
| М-200 | В-15 | **3371** | **3511** |  | **4382** |
| М-250 | В-20 | **3619** | **3875** | **4491** | **4477** |
| М-300 | В-22.5 | **3858** | **4049** | **4720** | **4660** |
| М-350 | В-25 | **4003** | **4366** | **4902** | **4860** |
| М-400 | В-30 | **4322** | **4638** | **5412** | **5366** |

ПЕСКОБЕТОН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Цена за 1 м3 с НДС** | **Цена за 1 м3 с НДС, МИКСЕР** |
| М-100 | **3266** | **3339** |
| М-150 | **3505** | **3559** |
| М-200 | **3819** | **4096** |
| М-300 | **4563** | **4850** |

**Возможно изготовление бетонов с высокими эксплуатационными свойствами, заданными заранее (W6, W8, F200, F300) с применением суперпластифицирующих добавок.**