|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка/Класс Бетона** | **Цена\* бетона с учётом НДС. Подвижность  2ОК(5-9).**  **П3                                П4** | | | **Раствор (отгрузка осуществляется от 4 м3)** | |
| B 7.5   (M100) | 3300  руб./м3 | | - | М (50) | 2800  руб./м3 |
| В 12.5 (М150) | 3500  руб./м3 | | 3600  руб./м3 | М (75) | 3200  руб./м3 |
| В 15    (М200) W2 F 100 | 3600  руб./м3 | | 3800  руб./м3 | М (100) | 3400  руб./м3 |
| В 20    (М250) W4 F 100 | 3800  руб./м3 | | 3950  руб./м3 | М (150) | 3550  руб./м3 |
| В 22.5 (М300) W6 F 200 | 4000  руб./м3 | | 4150  руб./м3 | М (200) | 3850  руб./м3 |
| В 25     (М350) W8 F 300 | 4100  руб./м3 | | 4250  руб./м3 | М (250) | 4200  руб./м3 |
| B 30     (М400) W8 F 300 | 4300  руб./м3 | | 4500  руб./м3 | М (300) | 4300  руб./м3 |
| B 35     (М450) W12 F 300 | 4500  руб./м3 | | 4650  руб./м3 | - | - |
| (М500) | 4750  руб./м3 | | 4850  руб./м3 | - | - |
| **ПЕСОК НАМЫВНОЙ** 850 руб./м3 | | **ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ** 650 руб./м3 | | **ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ** 1200 руб./м3 | |

**Арматура**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер профиля O** | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | - | - |
| **Цена за метр руб.\*** | 20,00 | - | - | - | 55,00 | - | - | - |

**Щебень гранитный**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фракция** | **Цена\*** |
| **5-20 1 категории** | 1800  руб./м3 |
| **20-40 1 категории** | 1400  руб./м3 |

**Кольца колодезные**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена\*** |
| **Кольцо Ф 1м.** | 1900  руб. |
| **ДнищеФ 1м.** | 1300  руб. |
| **КрышкаФ 1м.** | 1300  руб. |

    Изготовление товарного бетона осуществляем с использование планетарно-противоточного смесителя немецкой фирмы «Wiggert». Доставка осуществляется автобетоносмесителями объемом 7-10 кубометров. Подача бетона осуществляется автобетононасосами со стрелами от 16 до 34 метров. Длина прокачки дополнительными шлангами до 100 метров.