|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм** | **Размеры,мм** | **Вес,тн.** | **ЦЕНА, руб 01.10.2015** |
| **Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)** |
| ФБС-8-3-6т | шт, | 880-300-580 | 0,35 | 530 |
| ФБС-8-4-6т | шт, | 880-400-580 | 0,47 | 675 |
| ФБС-8-5-6т | шт, | 880-500-580 | 0,59 | 850 |
| ФБС-8-6-6т | шт, | 880-600-580 | 0,7 | 945 |
| ФБС-12-3-6т | шт, | 1180-300-580 | 0,48 | 790 |
| ФБС-12-4-6т | шт, | 1180-400-580 | 0,64 | 990 |
| ФБС-12-5-6т | шт, | 1180-500-580 | 0,79 | 1270 |
| ФБС-12-6-6т | шт, | 1180-600-580 | 0,96 | 1460 |
| ФБС-24-3-6т | шт, | 2380-300-580 | 0,97 | 1580 |
| ФБС-24-4-6т | шт, | 2380-400-580 | 1,3 | 1930 |
| ФБС-24-5-6т | шт, | 2380-500-580 | 1,63 | 2510 |
| ФБC-24-6-6т | шт, | 2380-600-580 | 1,96 | 2960 |
| **Перемычки (ГОСТ 948-84)** |
| 8ПБ 10-1п | шт, | 1030-120-90 | 0,03 | 290 |
| 8ПБ 13-1п | шт, | 1290-120-90 | 0,04 | 340 |
| 8ПБ 16-1п | шт, | 1550-120-90 | 0,04 | 470 |
| 8ПБ 17-2п | шт, | 1680-120-90 | 0,05 | 500 |
| 8ПБ 19-3п | шт, | 1940-120-90 | 0,05 | 620 |
| 9ПБ 13-37п | шт, | 1290-120-190 | 0,07 | 580 |
| 9ПБ 16-37п | шт, | 1550-120-190 | 0,09 | 680 |
| 9ПБ 18-37п | шт, | 1810-120-190 | 0,1 | 790 |
| 9ПБ 18-8п | шт, | 1810-120-190 | 0,1 | 730 |
| 9ПБ 21-8п | шт, | 2070-120-190 | 0,12 | 930 |
| 9ПБ 22-3п | шт, | 2200-120-190 | 0,13 | 970 |
| 9ПБ 25-3п | шт, | 2460-120-190 | 0,14 | 1100 |
| 9ПБ 25-8п | шт, | 2460-120-190 | 0,14 | 1150 |
| 9ПБ 26-4п | шт, | 2590-120-190 | 0,15 | 1150 |
| 9ПБ 27-8п | шт, | 2720-120-190 | 0,16 | 1200 |
| 9ПБ 29-4п | шт, | 2850-120-190 | 0,16 | 1260 |
| 9ПБ 30-4п | шт, | 2980-120-190 | 0,17 | 1320 |