***Декоративные штукатурки*SPS, *производства Голландии для отделки фасадов и интерьеров***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Описание** | **Ед.**  **изм** | **Упак**  **овка** | **Расход** | **Цена М2** | **Кол-во м2из уп-ки** | **Стоимость упаковки**  **в  руб.** |
| **Бутенгранит BB**  *BUITENGRANIET* | | Долговечная, крупнозернистая, многоцветная, сверхпрочная, моющаяся, на базе акрилата(12 цветов). | кг | 14,0 | 4,5 кг/м2 | **1526,17** | 3,11 | **4746,40** |
| **Минигранит BB**  *MINIGRANIET* | | Многоцветная, среднезернистая, прочная, хорошо закрепляющаяся, дышащая, моющаяся(14 цветов). | кг | 14,0 | 2,5 кг/м2 | **847,57** | 5,6 | **4746,40** |
| **Шпахтельпутц BB**    *SPACHTELPUTZ BB* | Оч. мелк. Extra fijn | Высокопрочная, с равномерной зернистой структурой, погодоустойчивая**.**  **Колеруется.** | кг | 15,0 | 2,1 кг/м2 | **507,90** | 7,14 | **3626,40** |
| 1,2 мм | 2,4 кг/м2 | **580,22** | 6,25 |
| Мелкий Fijn | 3,0 кг/м2 | **725,28** | 5,0 |
| Средний Middel | 4,0 кг/м2 | **967,04** | 3,75 |
| **Шпахтельпутц LGBB**  *SPACHTELPUTZ LG BB* | 1,2мм | Высокопрочный, с равномерной зернистой структурой, легче на 30%, термоизолирующий, погодоустойчивый, паропроницаемый.**Колеруется.** | кг | 10,0 | 1,7 кг/м2 | **605,07** | 6,0 | **3630,40** |
| Мелкий Fijn | 2,0 кг/м2 | **726,08** | 5,0 |
| **Шпахтельпутц Силикон BB**  *SPACHTELPUTZ Silicon BB* | 1,2мм | Высокопрочная, с равномерной зернистой структурой, погодоустойчивая, с высокой паропроницаемостью, с добавлением силикона.**Колеруется.** | кг | 15,0 | 2,5 кг/м2 | **730,00** | 6,0 | **4380.00** |
| Мелкий Fijn | 3,0 кг/м2 | **876,00** | 5,0 |
| **Структурпутц BB**  *STRUKTUURPUTZ BB* | 2мм | Высокопрочная, погодоустойчивая с характерными структурными бороздками  («короед**»**).**Колеруется.** | кг | 15,0 | 2,5 кг/м2 | **600,00** | 6,0 | **3600,00** |
| 3мм | 3,0 кг/м2 | **720,00** | 5,0 |
| **Рустикпутц BB**  *RUSTIEKPUTZ BB* | Мелкий Fijn | Высокопрочная, погодоустойчивая, с крошкообразной структурой и мелкими бороздками.**Колеруется.** | кг | 15,0 | 2,5 кг/м2 | **604,40** | 6,0 | **3626,40** |
| Средний Middel | 3,0 кг/м2 | **725,28** | 5,0 |
| **Ролпутц** **ВВ**  *ROLLPUTZ -  MODEL PLASTER* | | Пастообразный  пластер с богатыми структурными возможностями, погодоустойчивый.**Колеруется.** | кг | 15,0 | 3,0-0,75 кг/м2 | **646,88-161,72** | 5,0-20,0 | **3234,40** |

*Декоративные штукатурки для внутренней отделки*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шпахтельпутц**      *SPACHTELPUTZ* | Оч. мелк. Extra fijn | Прочная, с равномерной зернистой структурой.**Колеруется.** | кг | 15,0 | 2,1 кг/м2 | **479,44** | 7,14 | **3423,20** |
| 1,2 мм | 2,4 кг/м2 | **547,71** | 6,25 |
| Мелкий  Fijn | 3,0 кг/м2 | **684,64** | 5,0 |
| **Структурпутц**  *STRUKTUURPUTZ* | 2мм | Высокопрочная, с характерными структурными бороздками («короед**»**).**Колеруется.** | кг | 15,0 | 2,5 кг/м2 | **550,00** | 6,0 | **3300,00** |
| 3мм | 3,0 кг/м2 | **660,00** | 5,0 |
| **Ролпутц**  *ROLLPUTZ* | | Пастообразный  пластер с богатыми структурными возможностями.  **Колеруется.** | кг | 15,0 | 3,0-0,75 кг/м2 | **504,00-126,00** | 5,0-20,0 | **2520,00** |

***Универсальные грунты под декоративные штукатурки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форкварц    *VOORKWARTS* | | Универсальный грунт белого цвета на базе акрилата, с кварцевой крошкой,  удаляет излишнюю впитываемость оснований, убирает   возможные цветовые различия основания.**Колеруется.** | л | 1,0 | 0,16 л/м2 | **155,01** | 6,25 | **968,80** |
| 4,0 | **116,22** | 25,0 | **2905,60** |
| 10,0 | **105,88** | 62,5 | **6617,60** |
| Форстрайк Вит    *VOORSTRIJK WHITE* | | Универсальный грунт белого цвета на базе акрилата, с кварцевой крошкой,  уменьшает впитываемость оснований. **Колеруется.** | л | 1,0 | 0,21 л/м2 | **142.18** | 4,76 | **676,80** |
| 4,0 | **106,58** | 19,05 | **2030,40** |
| 10,0 | **96,43** | 47,62 | **4592,00** |
| ***Структурные краски для фасадных работ*** | | | | | | | | |
| **Кварцкоат** **ВВ**  *KWARTSCOAT BB* | | С мелкой кварцевой крошкой, эластичная, моющаяся, ударостойкая.  **Колеруется.** | л | 1,0 | 0,5 л/м2 | **406,00** | 2,0 | **812,00** |
| 4,0 | **304,50** | 8,0 | **2436,00** |
| 10,0 | **270,92** | 20,0 | **5418,40** |
| **Декорпластер**  *DECORPLASTER* | Мелкий Fijn | Эластичная, стойкая к ударам, дышащий, моющаяся.  **Колеруется.** | кг | 10,0 | 0,8 кг/м2 | **280,00** | 12,5 | **3500,00** |

*Структурные краски для внутренней отделки*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кварцкоат**  *KWARTSCOAT* | Мелкий Fijn | С мелкой кварцевой крошкой, эластичная, моющаяся, ударостойкая.  **Колеруется.** | л | 1,0 | 0,5 л/м2 | **384,00** | 2,0 | **768,00** |
| 4,0 | **288,00** | 8,0 | **2304,00** |
| 10,0 | **179,20** | 20,0 | **3584,00** |

***Краски для фасадов и интерьеров***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Архитекс 4040**  **(база P)**  *ARCHITEX 4040-P* | Высокоукрывистая, долговечная, матовая, атмосфероустойчивая, **для колеровки в светлые тона.** | л | 1,0 | 0,25 л/м2 | **259,00** | 4,0 | **1036,00** |
| 4,0 | **198,65** | 16,0 | **3178,40** |
| 10,0 | **180,60** | 40,0 | **7224,00** |
| **Архитекс 4040**  **(база D)**  *ARCHITEX 4040-D* | Высокоукрывистая, долговечная, матовая, атмосфероустойчивая, **для колеровки в темные тона.** | л | 1,0 | 0,25 л/м2 | **259,00** | 4,0 | **1036,00** |
| 4,0 | **198,65** | 16,0 | **3178,40** |
| 10,0 | **180,60** | 40,0 | **7224,00** |
| **Архитекс 4040**  **(база TR)**  *ARCHITEX 4040-TR* | Высокоукрывистая, долговечная, матовая,  атмосфероустойчивая, **для колеровки в насыщенные тона.** | л | 1,0 | 0,25 л/м2 | **259,00** | 4,0 | **1036,00** |
| 4,0 | **198,65** | 16,0 | **3178,40** |
| 10,0 | **180,60** | 40,0 | **7224,00** |
| **Краска** **для** **стен**    *WALL PAINT EXTERIOR/INTERIOR* | Краска с хорошей  укрывистостью  для наружных стен и стен во влажных помещениях на основе акриловой смоляной дисперсии. **Колеруется.** | л | 1,0 | 0,25 л/м2 | **134,60** | 4,0 | **538,40** |
| 4,0 | **101,00** | 16,0 | **1616,00** |
| 10,0 | **88,80** | 40,0 | **3552,00** |

*Краски для внутренних работ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apхитекс 1515 ОВ**  **(база P)**  *ARCHITEX 1515 OV-P* | Хорошо укрывающая, матовая, не содержит  растворитель, моющаяся,**для**  **колеровки в светлые тона.** | л | 1,0 | 0,25 л/м2 | **217,00** | 4,0 | **868,00** |
| 4,0 | **150,50** | 16,0 | **2408,00** |
| 10,0 | **132,66** | 40,0 | **5306,40** |
| **Apхитекс 1515 ОВ**  **(база D)**  *ARCHITEX 1515 OV-D* | Хорошо укрывающая, матовая, не содержит  растворитель, моющаяся,**для**  **колеровки в темные тона.** | л | 1,0 | 0,25 л/м2 | **217,00** | 4,0 | **868,00** |
| 4,0 | **150,50** | 16,0 | **2408,00** |
| 10,0 | **132,66** | 40,0 | **5306,40** |
| **Apхитекс 1515 ОВ**  **(база TR)**  *ARCHITEX 1515 OV-TR* | Хорошо укрывающая, матовая, не содержит растворитель, моющаяся,**для**  **насыщенной колеровки.** | л | 1,0 | 0,25 л/м2 | **217,00** | 4,0 | **868,00** |
| 4,0 | **150,50** | 16,0 | **2408,00** |
| 10,0 | **132,66** | 40,0 | **5306,40** |
| **Apхитекс Magic**  **(база TR-M)**  *ARCHITEX MAGIC* | Хорошо укрывающая, акриловая краска  с эффектом металлика. (40 стандартных цветов). | л | 1,0 | 0,11 л/м2 | **185,16** | 9,0 | **1666,40** |
| 2,5 | **173,62** | 22,5 | **3906,40** |

Стоимость колеровки декоративных штукатурок составляет 10-20% от розничной цены материала в зависимости от насыщенности цвета.

Стоимость колеровки красок и грунтов составляет 15-25% от розничной цены материала в зависимости от насыщенности цвета.

***Декоративные штукатурки и краски BLANCOLOR,***

***производства Франции для внутренних работ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Традимюр**    база белого цвета  *TRADIMURS* *BLANC* | Готовая к нанесению эластичная пастообразная масса  на основе целлюлозы, придает поверхности вид  старых обоев с эффектом «потертости от времени».**Не колеруется.**Цвет придается последующим нанесением  специального колеруемого воска. | кг | 5,0 | 1,3-1,8  кг/м2 | **516,63-701,14** | 3,8-2,8 | **1963,20** |
| 15,0 | **484,31-655,25** | 11,5-8,5 | **5569,60** |
| **Традимюр**  **воск**  *CIRE TRADIMURS* | Воск под **колеровку**  для придания цвета и создания эффекта потемнения от времени (патины). | л | 1,0 | 0,09 л/м2 | **207,42** | 11,1 | **2302,40** |
| **Стюкэ**    база белого цвета  *LES* *STUCKES* | Готовая к применению  густая полупрозрачная декоративная краска  на водной основе, создающая эффект «венецианской штукатурки». **Колеруется.** | л | 1,0 | 0,33 л/м2 | **794,13** | 3,0 | **2382,40** |
| 3,0 | **628,44** | 9,0 | **5656,00** |
| 10,0 | **596,56** | 30,0 | **17896,80** |
| **Андюи-а-Шолер**    база белого цвета  *ENDUIT* *A* *CHAULER* | Готовая к нанесению известковая пастообразная масса белого цвета на базе растительных волокон, создающая эффект старой штукатурки. Можно добиться как гладкой поверхности, так и эффекта деревенской мазанки. Универсальная база под Лешо-Дантан, а также некоторые другие продукты  Бланколор**. Не колеруется.** | кг | 15,0 | 1,5-2,5 кг/м2 | **567,04-**  **945,07** | 10,0-6,0 | **5670,40** |
| **Бланкоприм**      *SOUS-COUCHEBLANCOPRIM* | Универсальная водоразбавимая грунтовка на базе акриловой смолы  для всех типов слабопористых поверхностей. | л | 0,5 | 0,1 л/м2 | **237,28** | 5,0 | **1186,40** |
| 2,5 | **175,94** | 25,0 | **4398,40** |
| 5,0 | **158,40** | 50,0 | **7920,00** |
| 10,0 | **151,80** | 100,0 | **15180,00** |
| 15,0 | **145,80** | 150,0 | **21870,40** |
| **Верни** **КристальГлянцевый**    *VERNIS CRISTAL BRILLANT* | Универсальный защитный прозрачный  лак на водной основе, предназначен для защиты декоративных покрытий от влаги, атмосферных воздействий и загрязнений. | л | 1,0 | 0,07 л/м2 | **158,03** | 15,0 | **2370,40** |
| **Верни Кристаль**  **Полуглянцевый**    *VERNIIS* *CRISTALSATIN* | Универсальный защитный прозрачный  лак на водной основе, предназначен для защиты декоративных покрытий от влаги, атмосферных воздействий и загрязнений. | л | 1,0 | 0,07 л/м2 | **123,15** | 15,0 | **1847,20** |
| 5,0 | **107,25** | 75,0 | **8044,00** |
| 15,0 | **99,03** | 225,00 | **22282,40** |
| **Верни КристальМатовый**    *VERNIS* *CRISTAL* *MAT* | Универсальный защитный прозрачный  лак на водной основе, предназначен для защиты декоративных покрытий от влаги, атмосферных воздействий и загрязнений. | л | 1,0 | 0,07 л/м2 | **187,89** | 15,0 | **2818,40** |
| 5,0 | **126,69** | 75,0 | **9501,60** |
| 15,0 | **117,87** | 225,00 | **26520,80** |

Стоимость колеровки декоративных штукатурок и красок составляет  5%  от розничной цены материала.